**TROŠKOVNIK**

**Izrada vodovodne i odvodne instalacije**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RB** | **OPIS RADOVA** | **Jed. mjere** | **Količina** | **Jed. Cijena bez PDV** | **UKUPNO BEZ PDV** |
| 1. | Pražnjenje i punjenje instalacije hladne vode |  | paušal |  |  |
| 2. | Pražnjenje i punjenje instalacije tople vode |  | paušal |  |  |
| 3. | Demontaža i montaža Hunter Douglas stropa |  | paušal |  |  |
| 4. | Rezanje Pex – cijevi fi 16 |  | paušal |  |  |
| 5. | Rezanje CU – cijevi fi 18 |  | paušal |  |  |
| 6. | Dobava i ugradnje Pex – cijevi (Viega) | m'  | 60 |  |  |
| 7. | Dobava i ugradnja Pex – T komada 16-16-16 | kom | 6 |  |  |
| 8. | Dobava i ugradnja Pex – koljena fi 16 | kom | 10 |  |  |
| 9. | Dobava i ugradnja Pex – spojnica fi 16 | kom | 6 |  |  |
| 10. | Dobava i ugradnja Pex završnihpločica fi 16-1/2“  | kom | 5 |  |  |
| 11. | Dobava i ugradnja CU cijevi fi 18 | m' | 5 |  |  |
| 12. | Dobava i ugradnja CU T-komada fi 18-18-18 | kom | 2 |  |  |
| 13. | Dobava i ugradnja CU obraznog luka fi 18 | kom | 1 |  |  |
| 14. | Dobava i ugradnja CU koljena fi 18 | kom | 4 |  |  |
| 15. | Dobava i ugradnja M/S pločica fi 18-1/2“ | kom | 2 |  |  |
| 16, | Dobava i ugradnja slavine za toplu kupku | kom | 1 |  |  |
| 17. | Čišćenje i ispitivanje odvodne instalacije |  | paušal |  |  |
| 18. | Spajanje trošila na dovodnu i odvodnu instalaciju (umivaonik, mješalica za umivaonik, dvodjelni industrijski sudoper – kom 2, perilica suđa) |  |  |  |  |
| 19. | Čišćenje gradilišta od otpada |  | paušal |  |  |
|  | **UKUPNO BEZ PDV:** |  |  |  |  |
|  | **PDV:** |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO SA PDV:** |  |  |  |  |

**NAPOMENA:**

* **U cijenu uračunati sav spojni i brtveni material kao i pripadajuću izolaciju te obujmice za učvršćivanje novo izrađene instalacije.**
* **Umivaonik mješalice tople i hladne vode osigurava investitor kao i kutne ventile te ostali material potreban za spajanje na dovodnu i odvodnu instalaciju (sifon i slično)**